***Технологическая карта. Лепка из глины домика-подсвечника.***

|  |  |
| --- | --- |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9027.JPG | Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:  - глина;  - стек;  - баночка с водой;  - скалка;  - трафареты из картона; |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8989.JPG | Берем глину, тщательно ее разминаем, делаем «лепешку». |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8990.JPG | Полученную лепешку кладем между двумя слоями сырой тряпки. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8994.JPG | Раскатываем «лепешку» скалкой. Толщина пласта должна быть примерно 8-10 мм. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8993.JPG | Используем трафарет. При сложении он будет выглядеть таким. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8996.JPG | Кладем трафарет на раскатанный пласт глины и начинаем обводить с помощью стека. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_8997.JPG | Получаем контур будущего домика. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9000.JPG | Обрезаем лишние куски. Заготовка готова. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9001.JPG | Далее таким же способом делаем основание домика. Обводим трафарет. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9002.JPG | Получаем контур. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9004.JPG | Обрезаем лишние куски глины. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9005.JPG  E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9006.JPG | Берем заготовку и соединяем по кругу. Аккуратно прищипывая, скрепляем крышу домика.  Делаем углы. Указательный палец кладем внутрь домика, где наметили угол, а пальцами другой руки прижимаем сверху. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9007.JPG | Ставим домик на основание. Основание домика можно делать чуть толще стены домика. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9008.JPG | Скрепляем домик с основанием с помощью колбаски. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9009.JPG | Берем пластмассовую линейку и начинаем выравнивать стены домика. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9010.JPG | Домик приобретает более отчетливые контуры. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9011.JPG | После выравнивания можно закрепить дымоход. Сделать прямоугольник. С одной стороны обрезать наискосок и приклеить к крыше домика. Места стыковки по краям аккуратно примазать с помощью стека. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9018.JPG | При желании можно оставить с торца глухую стену. Можно вырезать окошки. Их легко вырезать с помощью обычной иголки, предварительно смоченную водой. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9023.JPG | Приступаем к декорированию. Понадобится снова линейка.  Проводим с помощью линейки и стека ровные линии на стене, имитируя брус. Таким же образом делаем кровлю дома. |
| E:\ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМИК\IMG_9026.JPG | Домик-подсвечник готов. Осталось его просушить и обжечь. |

**Примечание:** *После обжига домик готов к использованию. Нужна только свечка-таблетка. В дымоходе сделано внутри отверстие-ложбинка. Туда можно наливать пару капель ароматизированного масла. От свечи домик будет нагреваться, и масло будет источать запах. Домик может служить и подсвечником и аромалампой*